* 여러 입력을 동시에 변경시키고 싶을 때

- Simulation IO 에 있는 Hex Keyboard를 이용

위쪽 출력 핀이 MSB, 아래 쪽이 LSB

따라서, 마우스로 2를 누르면 S'=1, R=0 이 입력됨.

같은 스위치를 여러번 누르면, 누를 때마다 시뮬레이션이 진행됨

* 타이밍도의 간편한 복사

- 타이밍 윈도우에서 오른쪽 마우스 버튼 :

select all

copy

- 워드 프로세서로 와서

골라 붙이기 : 비트맵으로